|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UUID** | **SERVICE** | **CHARACTERISTIC** |
| **SENTRY PROFILE** | | |
| 4209DC67 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 | *Base UUID* |  |
|  | | |
| 4209DC68 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 | *Movement* |  |
| 4209DC69 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *Current X, Y, Z axis acceleration* |
| 4209DC6A - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *Movement Alarm Set(Notification Disabled)* |
| 4209DC6B - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *Movement Alarm Clear(Notification Disabled)* |
| 4209DC6C - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *Movement Alarm* |
|  | | |
| 4209DC6D - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 | *PIR* |  |
| 4209DC6E - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *Current PIR value* |
| 4209DC6F - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *PIR Alarm Set(Notification Disabled)* |
| 4209DC70 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *PIR Alarm* |
|  | | |
| 4209DC71 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 | *Data Logger* |  |
| 4209DC72 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *Data Logging Enable* |
| 4209DC73 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *Data (When Read)* |
| 4209DC74 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *Read Data Enable* |
|  | | |
| 4209DC75 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 | *Device Management* |  |
| 4209DC76 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *DFU Mode Set (Notification Disabled)* |
| 4209DC77 - E433 – 4420 - 83D8 - CDAACCD2E312 |  | *Switch Mode Set (Notification Disabled)* |
| 1805 |  | *Time Stamp* |
|  | | |
| 180A | *Device Information* |  |
| 2A29 |  | *Manufacturer Name* |
| 2A24 |  | *Model Number* |
| 2A23 |  | *System ID* |
|  | | |
| 180F | Battery Service |  |
| 2A19 |  | *Battery Level* |

**UUID TABLE FOR SENTRY PROFILE**