|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UUID** | **SERVICE** | **CHARACTERISTIC** |
| **WATER PROFILE** | | |
| 35D8C7DA - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA | *Water Presence* |  |
|  | | |
| 35D8C7DB - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA | *Water Presence* |  |
| 35D8C7DC - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Current Water Presence* |
| 35D8C7DD - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Water Presence Alarm Set* |
| 35D8C7DE - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Water Presence Alarm* |
|  | | |
| 35D8C7DF - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA | *Water Level* |  |
| 35D8C7E0 - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Current Water Level* |
| 35D8C7E1 - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Water Level Low Value* |
| 35D8C7E2 - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Water Level High Value* |
| 35D8C7E3 - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Water Level Alarm Set* |
| 35D8C7E4 - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Water Level Alarm* |
|  | | |
| 35D8C7E5 - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA | *Data Logger* |  |
| 35D8C7E6 - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Enable Data Logging* |
| 35D8C7E7 - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Data* |
| 35D8C7E8 - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Read Logged Data* |
|  | | |
| 35D8C7E9 - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA | *Device Management* |  |
| 35D8C7EA - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *DFU* |
| 35D8C7EB - 9D78 - 43C2 - AB2E - 0E48CAC2DBDA |  | *Mode Switch* |
| 1805 |  | *Time Stamp* |
|  | | |
| 180A | Device Information |  |
| 2A29 |  | *Manufacturer Name* |
| 2A24 |  | *Model Number* |
| 2A23 |  | *System ID* |
|  | | |
| 180F | Battery Service |  |
| 2A19 |  | *Battery Level* |

**UUID TABLE FOR WATER PROFILE**